|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBRA** |  | **FECHA** |  |
| **NOMBRE TRABAJADOR** |  | **RUT** |  |
| **CARGO** | **Pintor** | | |
| **FECHA DE INGRESO** |  | | |

**EN VIRTUD DE DAR CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NUESTRA EMPRESA CON RESPECTO A LA “OBLIGACION DE INFORMAR OPORTUNA Y CONVENIENTEMENTE A TODOS SUS TRABAJADORES ACERCA DE LOS RIESGOS QUE ENTRAÑAN SUS LABORES DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE LOS METODOS DE TRABAJO CORRECTOS, ARTICULO 21, TITULO VI, D.S. 40.”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEMAS TRATADOS | | |
| 1.- | Ley de Accidentes del trabajo y Enfermedades profesionales, Ley N° 16.744 (Aspectos legales, accidentes de trabajo, accidentes de trayecto, enfermedades profesionales.) | |
| 2.- | Reglamento Interno de Higiene y Seguridad | |
| 3.- | Elementos de protección personal, tipos requeridos, manejo correcto y Obligatoriedad. | |
| 4.- | Orden y aseo | |
| 5.- | Señales y Señaleros de advertencia | |
| 6.- | Procedimiento Trabajo en Altura. | |
| 7.- | Prevenir caídas al mismo nivel (mantener áreas de trabajo y tránsito despejadas). | |
| 8.- | Evitar proyección de partículas a los ojos mediante el uso de gafas de seguridad | |
| 9.- | Usar protección auditiva frente a exposición a ruidos continuos o de impacto. | |
| 10.- | Usar protección respiratoria en presencia de vapores o polvos tóxicos. | |
| 11.- | Prohibición absoluta de operar herramientas, equipos o maquinarias a personal no autorizado | |
| 12.- | Cumplir en todo momento con instrucciones de afiches y señalética de seguridad. | |
| 13.- | Advertir de inmediato a su Jefe Directo cuando a su entender no estén dadas las condiciones mínimas de seguridad para el trabajo o labor encomendada. | |
| 14.- | Dar aviso inmediato a su Jefe Directo en caso de sufrir algún accidente de trabajo sea este incapacitante o no incapacitante | |
| 15.- | Programa de Prevención de la Silicosis, 25. Exposición laboral a radiación UV de origen solar y medidas de control (uso de EPP y protector solar), Manejo Manual de Carga, Exposición a Ruido Prexor, Tmert y Riesgos Psicosociales. | |
| **DECLARO MI COMPROMISO DE dar cumplimiento cabal a todas las normas, instructivos y procedimientos definidos pOR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES BYJ SPA.** | |  |
|  | | FIRMA TRABAJADOR |
| INDUCCIÓN Realizada por: | | |
| Cargo: firma: | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBRA** |  | **FECHA** |  |
| **NOMBRE TRABAJADOR** |  | **RUT** |  |
| **CARGO** |  | | |
| **FECHA DE INGRESO** |  | | |

**PINTOR**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nº 40 de la Ley 16.744, y las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 50 de 1988, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social Título IV “DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES” 21, 22, 23 y 24.

**TAREAS QUE REALIZA**

* Lija y limpia todo tipo de superficies para recibir pinturas
* Realiza empastados sobre yesos y estucos
* Prepara todo tipo de pinturas y revestimientos, de acuerdo a especificaciones del fabricante
* Aplica toda clase de pinturas con brocha, rodillo, molinete y pistola neumática.
* Sella muros y cielos
* Realiza juntas invisibles en planchas
* Aplica antióxido sobre metales
* Arma andamios para ejecutar sus tareas en altura
* Aplica distinto tipo de revestimientos como, martelina y grano
* Corta y pega todo tipo de papeles murales
* Repara pinturas dañadas
* Realiza movimientos repetitivos y levantamiento de cargas

**RIESGOS PRESENTES**

* Contacto con partículas en los ojos en la preparación o aplicación de pinturas o revestimientos.
* Caídas del mismo nivel al circular por la obra o en los andamios por acumulación de diversos materiales que impidan una circulación expedita.
* Caídas de altura en labores que se realicen sobre andamios, caballetes o escalas.
* Golpes en manos o pies por diversos elementos que puedan existir en las superficies de trabajo.
* Dermatitis por contacto con solventes o productos químicos agresivos.
* Frentes de trabajo o vías de circulación con materiales en desorden o pisos resbaladizos.
* Caballetes o andamios mal estructurados.
* Plataformas para pintar cielos a nivel de antepechos de vanos, sin protección ante caídas.
* Intoxicación por aplicación de pinturas con solventes o pinturas epóxicas en recintos cerrados o mal ventilados.
* Frentes de trabajo en niveles bajos, sin protección ante la caída de objetos de pisos superiores.

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

* Usar los elementos de protección personal necesarios al riesgo a cubrir.
* en trabajos sobre andamios, asegurarse que el andamio esté aplomado, nivelado, con sus diagonales, arriostrado al edificio, que cuenta con cuatro tablones trabados y barandas de protección, además se debe evitar acumular materiales en plataforma de trabajo
* En el uso de escalas, asegurarse que la escala esté bien construida, que sus largueros sobrepasen en un metro el punto de apoyo, que se apoya firmemente en el piso y con un ángulo que asegure su estabilidad al subir o bajar.
* Al realizar actividades de levantamiento de cargas, evitar las repeticiones sin intervalos de descanso, asegurarse de doblar las rodillas para recoger cargas del suelo y evitar girar el tronco con cargas en los brazos.
* Mantener el frente de trabajo limpio y ordenado.
* Reforzar o solicitar el refuerzo de caballetes o andamios que se observen mal construidos.
* Evitar realizar labores de pintura con solventes en espacios cerrados.

**CUALQUIER ANOMALÍA DETECTADA EN EL EQUIPO DEBE SER INFORMADO DE INMEDIATO AL JEFE RESPECTIVO.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DECLARO MI COMPROMISO DE dar cumplimiento cabal a todas las normas, instructivos y procedimientos definidos pOR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES BYJ SPA.** |  |
|  | FIRMA TRABAJADOR |
| INDUCCIÓN Realizada por: | |
| Cargo: firma: | |